1. (1) set gxout stream

(2) set strmden 3

(3) set cthick 5

(4) set ccolor 2

1. define TK = TC+273.15
2. ave: 網格作為經緯度座標時，進行一維方向上的平均

aave: 網格作為經緯度座標時，同時進行x,y方向的平均

mean: 網格不為經緯度座標時，進行一維方向上的平均

amean: 網格不為經緯度座標時，進行二維方向的平均

1. fwrite; AnnT.dat; TaAnn; disable